Как и любой другой высокотехнологический процесс, работы по асфальтированию начинаются с составления технической документации, где учтены все аспекты предстоящей работы. Сюда входят: смета по необходимым материалам, затраты на подготовку территории, дорожные работы, непосредственно асфальтирование и много других нюансов. От грамотно составленного проекта зависит не только качество дорожного полотна, но и его долговечность и износоустойчивость. Асфальтирование в Новосибирске и Новосибирской области осуществляется целым рядом компаний, конкурирующих между собой, что позволяет получать высокое качество конечного результата.

Непосредственно укладке полотна предшествуют мероприятия по подготовке территории. Данный этап также должен отражаться в технической документации и выполняться строго по указанным технологиям. При наличии старого дорожного покрытия последнее снимается, нижний слой выравнивается, поверхность зачищается от пыли, грязи, твердого мусора и влаги, при необходимости подготавливается основание из песка или щебня.

Непосредственно процесс укладки асфальта и его качество зависит от многих факторов, важнейший из которых – природные осадки. Асфальтирование в Новосибирске и Новосибирской области осуществляется фирмами, решающими эту проблему без потери качества конечного полотна. Объемы работ и сроки их выполнения зависят от масштабов планируемой дороги, ее маршрута, назначения и площади будущего покрытия.

Можно смело утверждать, что асфальтирование в Новосибирске и Новосибирской области всегда проводится в соответствии с пожеланиями заказчиков. Комплекс мероприятий составляется в соответствии с поставленными целями и может состоять как из ямочного ремонта, так и полноценного строительства новой дороги.

Непосредственно асфальтирование в Новосибирске и Новосибирской области проводится в несколько этапов. В первую очередь подготовленное основание на заранее расчищенной территории пропитывается битумом или его эмульсией. Этот шаг позволяет обеспечить качественную фиксацию асфальта. Далее кладется слой асфальтобетонной смеси (которых может быть несколько), распределяется по площади и утрамбовывается. Заключительной процедурой является укатывание асфальтного слоя.

Асфальтирование в Новосибирске и Новосибирской области проводится всеми возможными способами: механизированным, полумеханизированным и ручным. Каждый из методов применяется в соответствии с масштабами выполняемых работ и доступностью для использования тех или иных инструментов и техники. Так же можно заказать выполнение работ с применением определенного типа асфальтной смеси. Для капитального ремонта существующей дороги или строительства новой подойдет горячая смесь, технология которой обязывает производить работы при температуре не менее +5°C. Холодная смесь больше подойдет для ямочного ремонта и укладки малых площадей, существенным плюсом является то, что она не нуждается в особых подготовительных работах.